**Тендер №1/М-15 от 10.11.2015г.**

**Техническое задание на выполнение работ**

**по поставке, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования**

**на строительстве объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул.им. Петра Метальникова, 26 в г.Краснодаре»**

**Необходимо выполнить следующие виды работ:**

**Поставка, монтаж и пуско-наладка лифтового оборудования:**

**1.** **Лифт пассажирский** производства ОАО «Могилевлифтмаш», энергосберегающий,

ЛП-0401БЭ с частотным преобразователем главного привода и привода дверей кабины;

г/п. **400 кг**; скорость 1,0 м/с; на 16 ост./16 дверей; каб. непроходная; H =45 м; огнестойкость ЕI 30; отделка кабины «Люкс 3» DECO 08, кнопки Гомельский ЗИП, шрифт Брайля; вентилятор в кабине, светодиодные светильники, фотозавеса на всю высоту проема, покрытие пола рифленый алюминий, поручень, зеркало, ТИ на каждом этаже, ТИМ2 на 1 этаже и в кабине, компенсационные цепи, обрамления дверей шахты ТПС 200 : 1 этаж нерж. сталь DECO 08,

2-16 серебристый антик - в количестве **2 шт**.

**2. Лифт пассажирский** производства ОАО «Могилевлифтмаш», энергосберегающий,

ЛП-0610БШЭ с частотным преобразователем главного привода и привода дверей кабины г/п. **630 кг**, скорость 1,0 м/с, на 16 ост./16 дверей, каб. непроходная, H =45 м, огнестойкость ЕI 60, Режим перевозки пожарных подразделений, отделка кабины «Люкс 3» DECO 08, кнопки Гомельский ЗИП, шрифт Брайля, вентилятор в кабине, светодиодные светильники, фотозавеса на всю высоту проема, покрытие пола рифленый алюминий, поручень, зеркало, ТИ на каждом этаже, ТИМ2 на 1 этаже и в кабине, компенсационные цепи, обрамления дверей шахты ТПС 200 : 1 этаж нерж. сталь DECO 08, 2-16 серебристый антик - в количестве **2 шт**.

**Условия выполнения работ:**

1.При расчете затрат на выполнение работ запланировать в стоимость (с учетом материалов поставки Подрядчика):

- установка и снятие настилов;

- установка временного освещения шахты лифтов;

- строительная отделка по шахте лифтов;

- полного технического освидетельствования лифта;

- получение и регистрация в РОСРЕЕСТРЕ декларации о соответствии лифтового оборудования.

2.Заказчик предоставляет воду и электричество 220 вольт.

**С целью уменьшения стоимости работ, возможно рассмотрение второго предложения на аналогичное оборудование соответствующее техническим характеристикам, требуемым проектным решением.**

**Данное предложение рассматривается совместно с проектным решением.**