**Тендер №2/Ст-15 от 10.11.2015г.**

**Техническое задание на выполнение работ**

**по поставке, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования**

**на строительство объекта: «Жилой 17-ти этажный дом по улице Старокубанской, 2/5 со встроенными помещениями общественного назначения в г.Краснодаре»**

**Необходимо выполнить следующие виды работ:**

**Поставка, монтаж и пуско-наладка лифтового оборудования:**

**1.** **Лифт пассажирский** производства ОАО «Могилевлифтмаш», энергосберегающий,

с частотным преобразователем главного привода и привода дверей кабины;

г/п. **1000 кг**; скорость 1,0 м/с; на 17 ост./17 дверей; каб. непроходная; H =51,3 м; огнестойкость ЕI 60; размер шахты - 1800х2800; отделка кабины «Люкс 3» DECO 08, кнопки Гомельский ЗИП, шрифт Брайля; вентилятор в кабине, светодиодные светильники, фотозавеса на всю высоту проема, покрытие пола рифленый алюминий, поручень, зеркало, ТИ на каждом этаже, ТИМ2 на 1 этаже и в кабине, компенсационные цепи, обрамления дверей шахты ТПС 200 : 1 этаж нерж. сталь DECO 08, 2-16 серебристый антик - в количестве **1 шт**.

**2.** **Лифт пассажирский** производства ОАО «Могилевлифтмаш», энергосберегающий,

с частотным преобразователем главного привода и привода дверей кабины;

г/п. **1000 кг**; скорость 1,0 м/с; на 17 ост./17 дверей; каб. непроходная; H =51,3 м; огнестойкость ЕI 30; размер шахты - 1800х2800; отделка кабины «Люкс 3» DECO 08, кнопки Гомельский ЗИП, шрифт Брайля; вентилятор в кабине, светодиодные светильники, фотозавеса на всю высоту проема, покрытие пола рифленый алюминий, поручень, зеркало, ТИ на каждом этаже, ТИМ2 на 1 этаже и в кабине, компенсационные цепи, обрамления дверей шахты ТПС 200:1 этаж нерж. сталь DECO 08, 2-16 серебристый антик - в количестве **1 шт**.

**Условия выполнения работ:**

1.При расчете затрат на выполнение работ запланировать в стоимость (с учетом материалов поставки Подрядчика):

- установка и снятие настилов;

- установка временного освещения шахты лифтов;

- строительная отделка по шахте лифтов;

- полного технического освидетельствования лифта;

- получение и регистрация в РОСРЕЕСТРЕ декларации о соответствии лифтового оборудования.

2.Заказчик предоставляет воду и электричество 220 вольт.

**С целью уменьшения стоимости работ, возможно рассмотрение второго предложения на аналогичное оборудование соответствующее техническим характеристикам, требуемым проектным решением.**

**Данное предложение рассматривается совместно с проектным решением.**